罗山县生态环境局关于信阳世讯电子科技有限公司

年喷漆20万件键盘项目环境影响评价

文件做出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对信阳世讯电子科技有限公司年喷漆20万件键盘项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为5个工作日，即公示期为2023年6月25日-2023年6月30日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系方式：电话：2178768，传真：2178768，通讯地址：罗山县行政大道28号

拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响  的对象和措施 | 公众参与情况 |
| 1 | 信阳世讯电子科技有限公司年喷漆20万件键盘项目 | 信阳市罗山县先进制造业开发区罗山县工业二路与工业大道交叉口西南240米信阳世讯电子科技有限公司生产车间第三层 | 信阳世讯电子科技有限公司 | 漯河锦润环境科技有限公司 | 本项目位于信阳市罗山县先进制造业开发区工业二路与工业大道交叉口西南240米信阳世讯电子科技有限公司生产车间第三层，生产工艺流程为：镭雕-进料-预热流平-除尘-喷去离子水-流平-喷UV漆-流平-固化-检验-包装入库。主要生产设备有自动静电除尘柜、搅拌机、自动喷涂线、流平隧道、电烤箱、UV固化炉、镭雕机、空气压缩机等。建成后可达到年喷漆20万件键盘的规模。 | 运营期：1、运营期废气：项目运营期搅拌、流平、固化和镭雕工序产生的废气为VOCs，废气一并经“两级活性炭吸附”工艺处理后，由23米高排气筒达标排放。  2、运营期废水：本项目不新增劳动定员，生产过程无需用水，无新增生产废水、生活污水产生。3、运营期噪声：运营期噪声主要为设备噪声，采取建筑隔声、基础减振后能够满足要求。4、运营期固废：项目产生的废过滤棉、废包装物和不合格产品由原有一般固废暂存间暂存，废过滤棉由原有一般固废暂存间暂存后定期交给环卫部门处理，废包装物和不合格产品由原有一般固废暂存间暂存后外售；项目危险废物主要为废活性炭、废水性漆桶，由新建危废暂存间统一收集后交由信阳金瑞莱环境科技有限公司回收处理；员工日常生活产生的生活垃圾集中收集后由市政环卫处理。 | / |